แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1.  ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินเหรียง 2  หมู่ที่  6  ตำบลสระแก้ว 
            
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 384,000.-  บาท
3.  ลักษณะงานโดยสังเขป โดยปรับขยายตัวถนนเดิมกว้าง 4.00 เมตร ปรับขยายให้ได้ตัวถนนกว้าง 6.00 เมตร (ใช้รถเกรด)  แล้วใช้หินคลุกถมปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทาง 145 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 182 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบและอัดแน่นตลอดสาย  แล้วก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  145  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  580 ตารางเมตร  ใช้หินคลุกถมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร ระยะทาง  145 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า  43  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของ  อบต.สระแก้ว  (แบบเลขที่ 01/2547)  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ  อบต. จำนวน  1  ป้าย
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  24  เมษายน  2560   เป็นเงิน  402,968.-  บาท
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง...........................................................................................................................
     5.1  แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
     5.2  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
     5.3  ................................................................................................................................................................
     5.4  ................................................................................................................................................................
6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     6.1  นายไชยสิทธิ์  เทพทอง

ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานกรรมการ
     6.2  นายวิศนุเทพ  ทองดี

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ
     6.3  นายสฤษดิ์  มาลาศรี

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ/เลขานุการ
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