แบบ ป.ป.ช.1

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1.  ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิน – หนับเภาตก  หมู่ที่  7  ตำบลสระแก้ว 
            
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,190,000.-  บาท
3.  ลักษณะงานโดยสังเขป โดยก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร ระยะทาง  930  เมตร  หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  3,720  ตารางเมตร  แล้วใช้หินคลุกถมไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00  เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร  ระยะทาง  930 เมตร  ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 279  ลูกบาศก์เมตร   พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของ  อบต.สระแก้ว (แบบเลขที่ 01/2547) และวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด  Ø 0.80 x 1.00 เมตร  จำนวน  2  จุด  ใช้ท่อจุดละ 8 ท่อน  และวางท่อ คสล. มอก.           ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 เมตร  จำนวน  1  จุด  ใช้ท่อจุดละ 8 ท่อน  และยาแนวรอยต่อท่อทุกจุด   พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบของ อบต.จำนวน 1 ป้าย  
4.  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที่  28  เมษายน  2560   เป็นเงิน  2,307,690.-  บาท
5.  บัญชีประมาณการราคากลาง...........................................................................................................................
     5.1  แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
     5.2  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
     5.3  ................................................................................................................................................................
     5.4  ................................................................................................................................................................
6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     6.1  นายไชยสิทธิ์  เทพทอง

ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประธานกรรมการ
     6.2  นายวิศนุเทพ  ทองดี

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ
     6.3  นายสง่า  ผุดวัฒน์

ตำแหน่ง  ตัวแทนชุมชน


กรรมการ
     6.4  นายบัญญัติ  จีรพงศ์

ตำแหน่ง  ตัวแทนชุมชน


กรรมการ
     6.5  นายสฤษดิ์  มาลาศรี

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ/เลขานุการ
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