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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

    1.  ชื่อโครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งคา – ทุ่งปรือ  ม.7  ต.สระแก้ว
         หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
    2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  454,500  บาท
    3.  ลักษณะงาน  ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00เมตร  ยาว 205 เมตร  หนา 0.15  เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร แล้วถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 205 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ใช้หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า 61.50  ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  
   4.  ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  22  ตุลาคม  2558  เป็นเงิน  452,457  บาท
   5.  บัญชีประมาณการราคากลาง
        5.1  แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.5)
        5.2  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)
   6.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
        6.1  นายไชยสิทธิ์  เทพทอง

ตำแหน่ง  ปลัด อบต.  

ประธานกรรมการ
        6.2  นายวิศนุเทพ  ทองดี

ตำแหน่ง  ผอ.กองช่าง


กรรมการ 
        6.3 นายสฤษดิ์  มาลาศรี

ตำแหน่ง  นายช่างโยธา


กรรมการ
        6.4  นายสง่า  ผุดวัฒน์

ตำแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ


กรรมการ
        6.5  นายบัญญัติ  จีรพงศ์

ตำแหน่ง  ตัวแทนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

กรรมการ
